**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА**

**Набавка услуга Еко патроле за потребе ГО Савски венац, 2022/20**

**У току пружања услуге Еко патроле, Наручилац од понуђача услугу наручује сукцесивно, у складу са потребама, према опису из Техничке спецификације:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **јед. Мере** | **оквирна количина** |
| **1** | Машинско кошење травњака и уклањање кошевине | **м2** | **1** |
| **2** | Ручно кошење падина и уклањање кошевине | **м2** | **37.773** |
| **3** | Ручно уклањање корова са одвозом | **м2** | **1** |
| **4** | Сузбијање амброзије и других коровских врста | **м2** | **1** |
| **5** | Грабуљање травњака, утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **6** | Скупљање лишћа,утовар и одвоз | **м2** | **150** |
| **7** | Уситњавање лишћа и кошевине,утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **8** | Орезивање-шишање живе ограде, утовар и одвоз отпада | **м2** | **1** |
| **9** | Орезивање шибља,утовар и одвоз отпада | **м2** | **869** |
| **10** | Риљање површине под шибљем,утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **11** | Радикална сеча шибља,утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **12** | Сеча сувих грана до 8цм дебљине, утовар и одвоз | **м3** | **371** |
| **13** | Чишћење-сакупљање лаког отпада у вреће,утовар и одвоз | **м2** | **4.895,3** |
| **14** | Чишћење-сакупљање наталоженог материјала на отвореним каналима, утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **15** | Чишћење-сакупљање наталоженог материјала у затвореним каналима, утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **16** | Уклањање муља и наплавина дебљине до 5цм са чврстих површина, утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **17** | Чишћење отпада са стаза и степеништа,утовар и одвоз | **м2** | **428,5** |
| **18** | Чишћење отпада са игралишта, утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **19** | Чишћење отпада са тротоара, утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **20** | Чишћење отпада из пролаза стамбених зграда, утовар и одвоз | **м2** | **1** |
| **21** | Чишћење отпада са паркинга, утовар и одвоз | **м2м2** | **1** |
| **22** | Уклањање мањих депонија, утовар и одвоз | **м3** | **384** |
| **23** | Чишћење пешчаника  | **м3** | **1** |
| **24** | Чишћење и прање бетонских површина на степеништима и платоима. Позиција подразумева и пражњење ђубријера и празних жардињера | **м2** | **1** |
| **25** | Уклањање дивље депоније настале поред степеништа и бетонских површина | **м3** | **1** |
| **26** | Поправка стаза од камених плоча, различитих димензија | **м2** | **1** |
| **27** | Поправка газишта и чела од камених плоча, различитих димензија | **м1** | **1** |
| **28** | Поправка платоа од камених плоча, различитих димензија | **м2** | **1** |
| **29** | Поправка стаза од бехатона различитих димензија | **м2** | **1** |
| **30** | Поправка газишта и чела од бехатона различитих димензија | **м1** | **1** |
| **31** | Поправка платоа од бехатона различитих димензија | **м2** | **1** |
| **32** | Поправка стаза од гранитне противклизне керамике прве класе са поправком сокле висине 10цм, различитих димензија | **м2** | **1** |
| **33** | Поправка газишта и чела од гранитне противклизне керамике прве класе различитих димензија | **м1** | **1** |
| **34** | Поправка платоа од гранитне противклизне керамике прве класе са израдом сокле висине 10цм, различитих димензија | **м2** | **1** |
| **35** | Пажљива демонтажа гранитних плоча | **м2** | **1** |
| **36** | Поправка стаза од бетона | **м2** | **167** |
| **37** | Поправка степеништа од бетона | **м1** | **63,51** |
| **38** | Поправка платоа од бетона | **м2** | **11** |
| **39** | Поправка озиданих делова површина која одвајају игралишта и зелене површине | **м2** | **1** |
| **40** | Демонтажа постојећих камених плоча са постојеће пешачке стазе | **м2** | **1** |
| **41** | Местимична поправка стаза каменим плочама | **м2** | **12** |
| **42** | Поправка бетонираних степеника | **м1** | **1** |
| **43** | Поправка подеста између два степенишна крака | **м2** | **1** |
| **44** | Поправка асфалтираних прилазних стаза | **м2** | **1** |
| **45** | Поправка бетонских жардињера са засадима ниског растиња. Обрачун по м2 пројекције. | **м2** | **1** |
| **46** | Поправка заштитних бетонских-металних стубића и рукохвата | **ком.** | **36** |
| **47** | Ручно чишћење снега  | **м2** | **465** |
| **48** | Машинско уклањање снега | **м2** | **1** |
| **49** | Ломљење леда  | **м2** | **1** |
| **50** | Уклањање леденица уз употребу алпинистичко-спелолошке опреме | **м1** | **1** |

**Напомена: Наручилац услугу наручује сукцесивно, у складу са потребама.**

**Количине исказане у Техничкој спецификацији по опису позиције су оквирне, базиране на количини услуге пружене у претходном периоду од 24 месеца.**

**Прихватају се разлике у реализованим количинама, у односу на оквирне количине из Техничке спецификације, а уговор се закључује до износа процењене вредности јавне набавке.**

**Место извршења услуга:**  територија Градске општине Савски Венац у Београду.

**Период важења уговора**: 24 месеца

**Спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:** контролу пружања услуге врши лице одређено од стране Наручиоца за праћење извршења уговора.